; Bed leveling Ender 3 by Federico Salis

G90

G28 X0 Y0 Z0 ; HOME
;M140 S60 ; riscalda il piatto a 60 gradi
M0 ; Pausa finchè non interviene utente a temperatura raggiunta
G1 Z5
G1 X32 Y20 ; Muovi alla posizione 1 per test foglio di carta
G1 Z0
M0 ; Pause print
G1 Z25
G1 X32 Y80 ; Muovi alla posizione 1 per test gauge dial
G1 Z13
M0 ; Pause print
G1 Z25
G1 X32 Y235 ; Muovi alla posizione 2 per test gauge dial
G1 Z13
M0 ; Pause print
G1 Z25
G1 X202 Y235 ; Muovi alla posizione 3 per test gauge dial
G1 Z13
M0 ; Pause print
G1 Z25
G1 X202 Y80 ; Muovi alla posizione 4 per test gauge dial
G1 Z13
M0 ; Pause print
G1 Z25
G1 X117 Y160 ; Muovi alla posizione 5 (centro) per test gauge dial
G1 Z13
M0 ; Pause print
G1 Z25
G1 X32 Y235 ; Muovi alla posizione 2 per test gauge dial
G1 Z13
M0 ; Pause print
G1 Z25
G1 X202 Y235 ; Muovi alla posizione 3 per test gauge dial
G1 Z13
M0 ; Pause print
G1 Z25
G1 X117 Y160 ; Muovi alla posizione 5 (centro) per test gauge dial
G1 Z13
M0 ; Pause print
G1 Z25
G1 X32 Y80 ; Muovi alla posizione 1 per test gauge dial
G1 Z13
M0 ; Pause print
G1 Z25
G28;
M84 ; disabilita motori
